


**Instalace CURA a import profilů**

Instalační soubor je ke stažení na <www.vsepro3Dtisk.cz/s/r1podpora>





V okně, které se otevře kliknout na tlačítko **Download for free**.





Zvolíme možnost **I don´t to share any information a potvrdíme tlačítkem Download.**


**Po stažení souboru do PC se nám spustí instalace.**



















Po spuštění programu se zobrazí okénko k odsouhlasení. Tedy potvrdit tlačítkem **I understand and agree.**




Po potvrzení nám program nabídne možnost přidat tiskárnu.

Zde zvolíme možnost **Custom**

Vlevo dole je třeba vložit název tiskárny a vpravo dole potvrdíme tlačítkem **Add printer.**



Následně se otevře toto okno.



Toto okno je třeba nastavit dle následujícího obrázku – červeně zvýrazněno.

**Start G-code:**

M201 X1000 Y1000 E600

G28

G29

G92 E0.0

G1 Z0.15

G1 X8.0 F2000

G1 Y10.0 F1000.0

G1 Y100.0 E8.5 F1000.0

**End G-code**


M104 S0 ; turn off temperature

M140 S0 ; turn off heatbed


M107 ; turn off fan

G1 X0 Y200; home X axis

M84 ; disable motors




Po nastavení je třeba zkontrolovat údaje na druhé záložce Extruder 1 a případně upravit dle následujícího obrázku:





**Import profilů:**


Pro tisk je třeba naimportovat předpřipravené 3 profily, které jsem pro vás připravili.


Jednotlivé profily si stáhnete na uvedené stránce – viz. začátek dokumentu.

















Hotovo. Nyní máme ovládací program Cura nastavený a připravený k práci.