
**Výměna tiskového materiálu**

Pokud je již tiskový materiál vložen, je třeba je vytáhnout.


Aby šel materiál vytáhnout, je třeba zahřát trysku kliknutím na ikonu trysky na základní obrazovce. Po nahřátí ideálně 120°C lze zvolit vytažení.

Je potřeba vstoupit do menu:





V následujícím okně nejdříve zvolit 10mm a poté opakovaně zvolit E-, tím dochází k vysouvání materiálu. Jedním zmáčknutím je to o 10mm. Materiál můžete při vytahování chytnout a můžete jej trochu povytahovat ven.




1

2

**Vložení tiskového materiálu**

Konec tiskového materiálu – struny je třeba kleštičkami nebo nůžkami zastříhnout do špičky. Poté je nutné jej vložit co nejhlouběji do tiskárny a přidržet jej, dokud si jej tiskárna nenatáhne.

Natažení materiálu do tiskárny:



1

2

Je nutné tolikrát zmáčknout E+, aby se materiál z trysky vytlačoval. Pokud zavádíte jinou barvu materiálu, než byl před tím v trysce, je nutné tak dlouho vytlačovat materiál, dokud nebude barva vytlačeného materiálu čistá.

Pokud se stane, že tiskárna natáhne materiál kousek a ozývá se zvuk přeskakování, je nutné materiál povysunout zpět E-, uštípnout jej do špičky a znovu jej zavést.